1. Условное обозначение размерного признака Сш:

а) полуобхват шеи;

б) полуобхват спины;

в) обхват шеи.

2. Пата - это декоративная деталь:

а) на рукавах

б) на юбке;

в) на карманах.

3. Какие волокна относятся к волокнам растительного происхождения?

а) шелк; б) хлопок;

в) шерсть; г) лен.

4. Нить основы в ткани можно определить?

а) по степени растяжения;

б) по степени скручивания;

в) по цвету;

г) по кромке.

5. При выполнение влажно-тепловых работ нельзя:

а) при выключении утюг дергать за шнур;

б) ставить утюг на специальную подставку;

в) включать и выключать утюг сухими руками;

г) оставлять включенный утюг без присмотра.

6. Мерка Ст определяет:

а) полуобхват шеи; б) полуобхват бедер;

в) полуобхват талии; г) длину изделия.

7. Причины поломки иглы в швейной машине:

а) игла вставлена не до упора;

***Технология 8 кл девочки***

б) неправильная заправка нижней нити;

в) кривая или тупая игла;

г) нет нити в челноке.

8. Швейная машина в процессе работы должна находится от края стола:

а) на 5 см; б) на 10 см;

в) на 20 см; г) на 30 см.

9. Пассерование – это:

а) обжаривание продукта в большом количестве жира;

б) обжаривание продукта в малом количестве жира;

в) варка продукта;

г) варка продукта на водяной бане.

10. Способы варки яиц.

а) вкрутую; б) в жидкую;

в) в «мешочек»; г) всмятку.

11. Лицевую сторону ткани можно определить:

а) по яркости рисунка;

б) по толщине ткани;

в) по размерам нитей;

г) по блеску.

12. При выполнении ручных работ нельзя:

а) передавать ножницы кольцами вперед;

б) класть иглы и булавки на стол;

в) пользоваться наперстком;

г) шить на мягкой мебели.

13. Причины обрыва верхней нити.

а) неправильная заправка нижней нити;

б) неправильная заправка верхней нити;

в) нет нити в челноке;

г) излишнее натяжение верхней нити.

14. Нижний срез фартука обрабатывается:

а) стачным швом;

б) швом вподгибку с открытым срезом;

в) швом вподгибку с закрытым срезом;

г) накладным швом.

15. Полуобхват бедер определяется меркой:

а) Ст; б) Ди; в) Сб; г) Сш.

16. Перед началом работы на швейной машине нужно проверять:

а) исправность рукава;

б) исправность иглы;

в) исправность махового колеса;

г) исправность шпульного колпачка.

17. Бланширование – это:

а) варка продукта;

б) варка продукта на пару;

в) обжаривание продукта;

г) быстрое обваривание или ошпаривание продукта.

18. Чтобы проверить качество яйца, его опускают в стакан водой, если яйцо свежее, то оно:

а) остается наверху, не тронет;

б) опустилось на дно стакана;

в) плавает чуть выше дна.

19. Размер женских брюк определяется:

а)по обхвату талии;

б) по обхвату груди;

в) по обхвату бедер;

г) по росту;

д) по возрасту.

20. По конструкции юбки бывают:

а) прямые;

б) клиньевые;

в) диагональные;

г) конические.